Prilog 4.

LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

| Broj greške | Vrsta greške | Broj ispitanih transportnih jedinica | Broj grešaka | Vrednost grešaka | Zbir težinskih grešaka(b) x (c) | Odredba RID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
| 1. | Roba nije dozvoljena za transport |  |  | 1,0 |  |  |
| 2. | Transportni dokument /Opis robe |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Polje „RID” nije obeleženo krstićem |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.2 | UN-broj i/ili zvanični naziv/tehnički naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Nedostaju slova „UN” |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.2.2 | UN broj i/ili zvanični naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.2.3 | Nedostaje tehnički naziv za materije i predmete (sa UN brojem), koji podležu Posebnim odredbama 274 ili 318 u RID, poglavlje 3.2, tabela A, kolona 6, dodatno uz zajednički naziv ili N.D.N- uz naziv mora biti naveden i tehnički naziv robe |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.3 | Klasifikacioni kôd/broj uzorka oznake opasnosti nedostaje ili je pogrešan |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.4 | Grupa pakovanja nedostaje ili je pogrešna |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.5 | Dodatni podaci prema st. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 i 5.4.1.2.1 (f) i (g) RID nedostaju ili su pogrešni |  |  | 0,125 |  |  |
| 2.6 | Nedostaju prilozi (to se odnosi na priloge koji su predviđeni u RID); saglasnost nadležnog organa sa uslovima transporta za određene materije i predmete klasa 1, 4.1 i 5.2 i informacija o merama koje prevoznik po potrebi treba da preduzme za materije klase 7 |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.7 | Broj za označavanje opasnosti nedostaje ili je pogrešan (cisterna/rasuti teret) |  |  | 0,4 |  |  |
| 2.8 | Podatak o broju i opisu komada nedostaje ili je pogrešan |  |  | 0,125 |  |  |
| 3. | Neadekvatno popunjen transportni dokument, ambalažna sredstva prazna, neočišćena |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Podatak na primer „PRAZNA KOLA CISTERNA, POSLEDNJI TOVAR” ili alternativno „PRAZNA NEOČIŠĆENA” odnosno „OSTACI POSLEDNJE SADRŽANE MATERIJE” nedostaje ili je pogrešan |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.2 | UN broj i/ili zvanični naziv/tehnički naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Nedostaju slova „UN” |  |  | 0,125 |  |  |
| 3.2.2 | UN broj i/ili zvanični naziv robe za transport nedostaje ili je pogrešan |  |  | 1.0 |  |  |
| 3.2.3 | Nedostaje tehnički naziv (za materije i predmete sa UN brojem), koji podležu Posebnim odredbama 274 ili 318 u RID, poglavlje 3.2, tabela A, kolona 6, dodatno uz zajednički naziv ili N.D.N- uz naziv mora biti naveden i tehnički naziv robe |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.3. | Klasifikacioni kôd/broj uzorka oznake opasnosti nedostaje ili je pogrešan |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.4 | Grupa pakovanja nedostaje ili je pogrešna |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.5 | Broj za označavanje opasnosti nedostaje ili je pogrešan (cisterna/rasuti teret) |  |  | 0,4 |  |  |
| 3.6 | Dodatni podaci prema st. 5.4.1.1.7, 5.4.1.1.9, 5.4.1.1.18 i 5.4.1.2.1 (f) i (g) RID nedostaju ili su pogrešni |  |  | 0,125 |  |  |
| 4. | Nedostaju informacije o sigurnosnim ventilima prema RID, stav 5.4.1.2.2 (d) |  |  | 0,125 |  |  |
| 5. | Očigledni nedostaci |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Telo cisterne je nezaptiveno, curenja, gubitak tovara |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.2 | Gubitak tovara na donjim uređajima za punjenje i pražnjenje |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.3 | Gubitak tovara na gornjim uređajima za punjenje i pražnjenje |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.4 | Poklopac kupole nije zatvoren ili su zavrtnji (šrafovi) labavi (ako su vidljivi odozdo) |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.5 | Vidljivi nedostaci bez gubitka tovara (pukotine, ispupčenja, štete od udara, vidljivo osiguranje neefikasno) |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.6 | Ventil na dnu/ventil za istakanje nije u položaju „ZATVORENO” |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.7 | Zaštitni poklopci nedostaju/nisu zavrnuti na mesto |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.8 | Slepe prirubnice / zavrtnji za pričvršćivanje nedostaju ili su labavi |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.9 | Preklopne table |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Preklopne table nisu obezbeđene |  |  | 0,4 |  |  |
| 5.9.2 | Preklopne table su pogrešno otklopljene |  |  | 1,0 |  |  |
| 5.10 | Datum sledećeg ispitivanja cisterne prekoračen |  |  | 1,0 |  |  |
| 6. | Velike oznake, ranžirne oznake |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Velike oznake, ranžirne oznake nedostaju ili su pogrešne |  |  | 1,0 |  |  |
| 6.2 | Velike oznake, ranžirne oznake su oštećene (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji) |  |  | 0,4 |  |  |
| 6.3 | Oznaka u skladu sa 5.3.3 RID (UN 3257 i UN 3258) nedostaje, pogrešna je ili oštećena (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji) |  |  | 0,125 |  |  |
| 6.4 | Obeležje u skladu sa 5.3.6 RID (materije opasne po životnu sredinu) nedostaje, pogrešno je ili oštećeno (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji) |  |  | 0,125 |  |  |
| 6.5 | Narandžaste pruge nedostaju (tečni, duboko rashlađeni tečni ili rastvoreni gasovi klase 2) |  |  | 0,4 |  |  |
| 7. | Narandžaste table |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Narandžasta tabla (cisterna/rasuti teret) nedostaje ili je pogrešna |  |  | 1,0 |  |  |
| 7.2 | Narandžasta tabla je oštećena (pod pojmom „oštećen” obuhvataju se i slučajevi kod kojih velika listica opasnosti, ranžirna oznaka, obeležje ili narandžaste table nisu ispravne po obliku, boji, dimenziji) |  |  | 0,4 |  |  |
| 8. | Zvaničan naziv robe za transport i natpis na kolima se ne podudaraju (gasovi klase 2 u cisternama) |  |  | 1,0 |  |  |
| 9. | Transportna jedinica pretovarena |  |  | 1,0 |  |  |
| 10. | Transportna jedinica prepunjena |  |  | 1,0 |  |  |