|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Назив прописа Eвропске уније : | | | | | | 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа | |
| **COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products** | | | | | | 32014R0574 | |
| 3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа-Влада | | | | | | 4. Датум израде табеле: | |
| Обрађивач -Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | | | | | | јун 2018. године | |
| 5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: | | | | | | 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПAA: | |
| Предлог закона о грађевинским производима  The draft law on construction products | | | | | | 2016-555 | |
| **7.** Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: | | | | | | | |
| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | | д) |
| Одредба прописа ЕУ | Садржина одредбе | Одредбе прописа Републике Србије | Садржина одредбе | Усклађеност  (Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП) | Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост | | Напомена о усклађености |
| 1. | Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 shall be replaced by the Annex to this Regulation. |  |  | НП |  | |  |
| 2. | Declarations of performance issued before the entry into force of this Regulation, which comply with Article 6 of Regulation (EU) No 305/2011 and the initial Annex III thereto, shall be deemed to comply with this Regulation. |  |  | НП |  | |  |
| 3. | This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*. |  |  | НП |  | |  |
| Annex III  1. | |  | | --- | | Unique identification code of the product-type: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 1. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  2. | |  |  | | --- | --- | | 2. | Intended use/es: | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 2. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  3. | |  |  | | --- | --- | | 3. | Manufacturer: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 3. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  4. | |  |  | | --- | --- | | 4. | Authorised representative: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком. 4. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  5. | |  |  | | --- | --- | | 5. | System/s of AVCP: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 5. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  6a. | |  |  | | --- | --- | | 6a. | Harmonised standard:  Notified body/ies: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 6а. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  6b. | |  |  | | --- | --- | | 6b. | European Assessment Document:  European Technical Assessment:  Technical Assessment Body:  Notified body/ies: | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 6б. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  7. | |  |  | | --- | --- | | 7. | Declared performance/s: | |  |  | |  | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 7. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Annex III  8. | 8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  Signed for and on behalf of the manufacturer by:   |  |  | | --- | --- | |  | [*name*] |  |  |  | | --- | --- | |  | At [*place*] on [*date of issue*] |  |  |  | | --- | --- | |  | [*signature*] | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 8. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| ANNEX III  1. | **1.   GENERAL**  These instructions aim at guiding the manufacturers when drawing up a declaration of performance compliant with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of this Annex (hereinafter referred to as “the model”).  These instructions are not part of the declarations of performance to be issued by manufacturers and should not be enclosed to these declarations of performance.  When drawing up a declaration of performance, the manufacturer shall:   |  |  | | --- | --- | | (1) | reproduce the texts and the headlines of the model which are not indicated between square brackets; |  |  |  | | --- | --- | | (2) | replace the blank spaces and square brackets by inserting the necessary information. |   Manufacturers may also include in the declaration of performance the reference to the website where the copy of the declaration of performance is made available in accordance with Article 7(3) of Regulation (EU) No 305/2011. This may be included after point 8 or in another place where it does not affect the readability and clarity of the mandatory information. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 1. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| ANNEX III  2. | **2.   FLEXIBILITY**  Providing that the mandatory information required by Article 6 of Regulation (EU) No 305/2011 is provided in a clear, complete and coherent manner, when drawing up a declaration of performance, it is possible to:   |  |  | | --- | --- | | (1) | use a different layout as in the model; |  |  |  | | --- | --- | | (2) | combine the points of the model by presenting some of them together; |  |  |  | | --- | --- | | (3) | present the points of the model in a different order or using one or more tables; |  |  |  | | --- | --- | | (4) | omit some points of the model which are not relevant for the product for which a declaration of performance is drawn up. For example, this is the case since the declaration of performance may be based either on a harmonised standard or on a European Technical Assessment issued for the product, rendering the other alternative not applicable. These omissions could also concern the points on the authorised representative or on the use of Appropriate Technical Documentation and the Specific Technical Documentation; |  |  |  | | --- | --- | | (5) | present the points without numbering them. |   If a manufacturer wishes to issue a single declaration of performance covering different variations of a product-type, at least the following elements need to be listed separately and clearly for every product variation: the number of the declaration of performance, the identification code under point 1 and the declared performances/s under point 7. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 2. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| ANNEX III  3. | INSTRUCTION FOR THE COMPLETION OF THE FORM | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком 3. Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| *Number of the declaration of performance* | This is the reference number of the declaration of performance foreseen in Article 9(2) of Regulation (EU) No 305/2011.  The choice of the number is left to the manufacturer.  This number may be the same as the unique identification code of the product-type indicated under point 1 of the model. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са овом тачком Анекса III Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 1 | Indicate the unique identification code of the product-type referred to in Article 6(2)(a) of Regulation (EU) No 305/2011.  In Article 9(2) of Regulation (EU) No 305/2011, the unique identification code determined by the manufacturer to follow the CE marking is linked to the product-type and thus to the set of performance levels or classes of a construction product, as brought forward in the declaration of performance drawn up for it. Moreover, for the recipients of construction products, in particular for their final end users, it is necessary to be able to unequivocally identify this set of performance levels or classes for any given product. Therefore, every construction product, for which a declaration of performance has been drawn up, should be linked by its manufacturer to the respective product-type and a given set of performance levels or classes by the unique identification code, which acts also as the reference mentioned in Article 6(2)(a) of Regulation (EU) No 305/2011. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 1 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 2 | Indicate the intended use, or list the intended uses, as appropriate, of the construction product as foreseen by the manufacturer, in accordance with the applicable harmonised technical specification. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 2 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 3 | Indicate the name, the registered trade name or registered trade mark and the contact address of the manufacturer, as required pursuant to Article 11(5) of Regulation (EU) No 305/2011. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 3 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 4 | This point shall be included and filled in only in case an authorised representative has been designated. In such case, indicate the name and the contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2) of Regulation (EU) No 305/2011. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 4 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 5 | Indicate the number of the applicable system or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in Annex V to Regulation (EU) No 305/2011. If there are multiple systems, each of them shall be declared. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 5 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Points 6a and  Points **6b** | Since a manufacturer can draw up a declaration of performance based on either a harmonised standard or a European Technical Assessment issued for the product, these two different situations presented under points 6a and 6b should be treated as alternative, with only one of them to be applied and filled in in a declaration of performance.  In case of point 6a, i.e. when a declaration of performance is based on a harmonised standard, indicate all the following:   |  |  | | --- | --- | | (a) | the reference number of the harmonised standard and its date of issue (dated reference); and |  |  |  | | --- | --- | | (b) | the identification number of the notified body/ies.  When providing the name of the notified body/ies, it is essential that the name is provided in its original language, without translation to other languages. |   In case of point 6b, i.e. when a declaration of performance is based on a European Technical Assessment issued for the product, indicate all the following:   |  |  | | --- | --- | | (a) | the number of the European Assessment Document and its date of issue; |  |  |  | | --- | --- | | (b) | the number of the European Technical Assessment and its date of issue; |  |  |  | | --- | --- | | (c) | the name of the Technical Assessment Body; and |  |  |  | | --- | --- | | (d) | the identification number of the notified body/ies. | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 6a and 6b Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 7 | Under this point, the declaration of performance shall indicate:   |  |  | | --- | --- | | (a) | the list of essential characteristics, as determined in the harmonised technical specifications for the intended use or uses indicated under point 2; and |  |  |  | | --- | --- | | (b) | for each essential characteristic, the declared performance, by level or class, or in a description, in relation to this characteristic or, for characteristics for which no performance is declared, the letters “NPD” (No Performance Determined). |   This point may be filled up with the use of a table which brings forward the links between the harmonised technical specifications and the systems of assessment and verification of constancy of performance applied respectively to each essential characteristic of the product, as well as the performance in relation to each essential characteristic.  The performance shall be declared in a clear and explicit manner. Therefore, the performance cannot be described in the declaration of performance solely by inserting a calculation formula to be applied by the recipients. Furthermore, the levels or classes of performance presented in reference documents shall be reproduced in the declaration of performance itself and thus cannot be expressed solely by inserting references to these documents into the declaration of performance.  However, the performance notably of structural behaviour of a construction product may be expressed by referring to the respective production documentation or structural design calculations. In this case, the relevant documents shall be attached to the declaration of performance. | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 7 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| Point 8 | This point shall only be included and filled in in a declaration of performance if Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation has been used, in accordance with Articles 36 to 38 of Regulation (EU) No 305/2011, in order to indicate the requirements with which the product complies.  In such a case, under this point the declaration of performance shall indicate:   |  |  | | --- | --- | | (a) | the reference number of the Specific and/or Appropriate Technical Documentation used, and |  |  |  | | --- | --- | | (b) | the requirements with which the product complies. | | 8.3. | Министарствo надлежно за послове грађевинарства ближе прописује садржину и начин израде декларације о перформансама. | НУ | Не постоји одредба Предлога закона о грађевинским производима која се може упоредити са Тачком Point 8 Уредбе 305/2011 (ЕУ). Одредба ће бити пренета подзаконским актом предвиђеним овим законом. | |  |
| *Signature* | Replace the spaces indicated between square brackets by the information indicated and the signature. |  |  |  |  | |  |